№ 2256 от 04.10.2023

**ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ**

**на пересечение проектируемой линий 110кВ с существующей ВЛ-35кВ**

**«ВЛ-35-1», «ВЛ-35-2».**

(согласно письма/заявки №15-06/715 от 02.10.2023г.)

1. Выдано: ТОО «СП «Буденовское».

2. Наименование объекта: Проектируемая линия ВЛ-110кВ.

3. Место расположение объекта: Туркестанская область, Созакский район, п. Таукент.

4. Разрешенная мощность электропотребления: не требуется.

5. Характер потребления электроэнергии: постоянный.

6. Категория надежности электроснабжения: III (третья).

7. Разрешенный коэффициент мощности: не требуется.

8. Точка подключения: Точка пересечения проектируемой ВЛ-110кВ – промежуток между опорами №4 и №5 существующей двухцепной ВЛ-35кВ «ВЛ-35-1» и «ВЛ-35-2».

9. Основные технические требования к подключаемым линиям электропередач (далее ВЛ) и оборудованию подстанции:

- Пересечение и сближения воздушных линий при максимальной стреле провеса и угол пересечения воздушных линий выполнить согласно требованиям ПУЭ РК;

- Тип опор воздушной линии ограничивающие пролет в месте пересечения, необходимость установки пониженных или повышенных опор в местах пересечения определить проектом и согласовать с ТОО «Уранэнерго»;

- Крепление проводов на анкерных опорах при пересечениях выполнить согласно требованиям ПУЭ РК;

- Тип и сечение грозозащитных тросов, тип и сечение проводов в местах пересечения определить проектом с учетом климатических условий и гололедообразующих районов;

- При проектировании соблюдать требования нормативных документов по проектированию и устройству воздушных линий электропередач;

- При выполнении монтажных работ по пересечению воздушных линий соблюдать охранную зону пересекаемых воздушных линий согласно требованиям ПУЭ РК;

- Выполнение строительно-монтажных работ поручить специализированной организаций, имеющей лицензию на право осуществления данной деятельности;

- Проектные решения пересекаемого участка ВЛ-110кВ с ВЛ-35кВ должны соответствовать ПУЭ, ПТБ, СНиП РК и согласовать с ТОО «Уранэнерго»;

- В объеме проекта пересечений предусмотреть разработку ПОС, ППР и согласовать с ТОО «Уранэнерго»;

- При строительно-монтажных работах проводимые на участке пересечения ВЛ-110кВ с «ВЛ-35-1», «ВЛ-35-2», требующее отключения этой линии, должны быть согласованы с потребителями в письменном виде;

- ТОО «Уранэнерго» оставляет за собой право внесения изменений в настоящие

технические условия, в случае внесений изменений в нормативно-технические документы РК, а также при изменении схемы электрических сетей.

10. Причина выдачи технических условий: Разработка проекта по строительству ВЛ-110кВ.

11. Технические условия выданы сроком на 3 года.

**Генеральный директор Т. Тастанбеков**

*Исп: Шуақбаев Қ.Ә.*

*Вн.тел.: 457-65*

*E-mail:* [*kshuakbayev@uranrk.kz*](mailto:kshuakbayev@uranrk.kz)

**Согласовано**

03.10.2023 11:54 Мусабаев Мыктыбек Бахарамович

03.10.2023 11:56 Абдукаримов Амангелди

03.10.2023 12:31 Абуов Бекбол Аманжолович

**Подписано**

03.10.2023 18:08 Тастанбеков Тимур Асылханович

